# Odpravljanje motenj

- Če pride do težave (npr. zloma filtra), je treba sesalnik takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom je treba težavo odpraviti.

Težava | Ukrepi
--- | ---
Sesalna turbina se ne zažene. | Preverite omrežni kabel, vtič, varovalko, vtičnico in plovec (29).
Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (4) oz. vklopite električno orodje, ki je priključeno na vtičnico (3).
Sesalna turbina se izključi. | Izpraznite zbiralnik (1).
Sesalna turbina se po izpraznjenju zbiralnika ne zažene znova. | Izklopite sesalnik in počakajte 5 sekund, po 5 sekundah ga znova vklopite.
Očistite plovec (29).
Sesalna moč slabi. | Očistite zamašeno sesalno šobo, sesalno cev (21), gibko sesalno cev (17) ali naguban filter (28).
Zamenjajte vrečko za odpad (20) ali vrečko za prah.
Pravilno namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirali (7).
Zamenjajte naguban filter (28).
Uhajanje prahu med sesanjem | Preverite, ali je naguban filter (28) pravilno nameščen.
Zamenjajte naguban filter (28).
Samodejni izklop (mokro sesanje) se ne vklopi. | Očistite plovec (29).
Pri električno neprevodnih tekočinah ali pri penjenju samodejni izklop ne deluje. Ves čas preverjajte napolnjenost.