# Устранение неисправностей

- В случае неполадки (напр., излома фильтра) пылесос нужно немедленно выключить. Перед повторным включением нужно устранить неполадку.

Проблема | Устранение
--- | ---
Всасывающая турбина не запускается. | Проверьте сетевой шнур, штепсельную вилку, предохранитель, штепсельную розетку и поплавок (29).
Коротко нажмите на выключатель (4) или включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (3).
Всасывающая турбина выключается. | Опорожните контейнер (1).
После опорожнения контейнера турбина не включается. | Выключите пылесос и подождите 5 секунд, через 5 секунд включите его снова.
Очистите поплавок (29).
Мощность всасывания падает. | Удалите засорения из всасывающей насадки, всасывающей трубы (21), шланга пылеудаления (17) или складчатого фильтра (28).
Замените мешок для сбора мусора (20) или мешок для пыли.
Правильно поставьте крышку пылесоса (6) и закройте замки (7).
Замените складчатый фильтр (28).
При чистке пылесосом из него разлетается пыль | Проверьте правильность установки складчатого фильтра (28).
Замените складчатый фильтр (28).
Автоматическое выключение (всасывание жидкостей) не срабатывает. | Очистите поплавок (29).
В случае непроводящих жидкостей или при образовании пены автоматическое выключение не работает. Постоянно проверяйте уровень заполнения.