# Isætning/udtagning af bortskaffelsessæk eller støvpose (tørsugning) (se billeder D1–D2)

Ved tørsugning kan du isætte en bortskaffelsessæk (20) eller en støvpose (tilbehør) i beholderen (1). Derved bliver det lettere at bortskaffe støvet.

##

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Læg bortskaffelsessækken (20) med påfyldningsåbningen fremad i beholderen (1).
- Træk påfyldningsåbningen over tilslutningsflangen, til den er i tilslutningsflangens fordybning.
- Sørg for, at bortskaffelsessækken (20) overalt sidder tæt ind til beholderens indervægge (1).
- Kræng resten af bortskaffelsessækken (20) over beholderens kant (1).

- Sæt støvsugeroverdelen (6) på, og luk låsene (7).

##

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Træk den fyldte bortskaffelsessæk (20) bagud af tilslutningsflangen.
- Tag forsigtigt bortskaffelsessækken (20) (uden at beskadige den) ud af beholderen (1).
  Pas på ikke at trække bortskaffelsessækken hen over tilslutningsflangen eller andre skarpe genstande.
- Derefter snører du bortskaffelsessækken (20) til under påfyldningsåbningen.

##

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Træk den fyldte støvpose bagud af tilslutningsflangen. Luk støvposens åbning ved at klappe dækslet om. Tag den lukkede støvpose ud af beholderen (1).
- Kræng den nye støvpose ned over støvsugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen over hele sin længde sidder tæt ind til beholderens indervæg (1).

- Sæt støvsugeroverdelen (6) på, og luk låsene (7).