# Märgimemine

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana. Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.

## Töösammud märgimemisel

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (7) ja võtke tolmuimeja ülaosa (6) maha.

- Eemaldage vajaduse korral jäätmekäitluskott (20) või tolmukott.
- Vajadusel tühjendage mahuti (1).

- Asetage tolmuimeja ülaosa (6) kohale ja kinnitage sulgurid (7).

## Vedelike imemine

- Lülitage tolmuimeja sisse.

Tolmuimejal on ujuk. Kui maksimaalne täitekõrgus on saavutatud, siis imemine seiskub.

- Lülitage tolmuimeja välja.

- Tühjendage mahuti (1).

Märgimemise järel hallituse tekkimise vältimiseks:

- Eemaldage tolmuimeja ülemine osa (6), võtke voldikfilter (28) välja ja laske kõigel korralikult ära kuivada.