# Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje | GAS 20 L SFC
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nazivni napon | V | 220–240
Nazivna primljena snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremnina spremnika (bruto/neto) | l | 19/15
Neto zapremnina (tekućina) | l | 11,5
Zapremnina vrećice za prašinu | l | 7,5
Maks. podtlakA)
Usisavač | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Maks. volumni protokA)
Usisavač | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. usisna snaga | W | 245
Površina naboranog filtra | m² | 0,28
Klasa prašine |  | L
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite usisavača |  | IPX4
Vrsta zaštite mrežnog utikača za Švicarsku |  | IP55

A)

  izmjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i duljine 3 m

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Automatsko pokretanje/zaustavljanjeA)
| Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za zemlju)