# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.

- Podczas czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do konserwacji przez użytkownika należy zdemontować odkurzacz, oczyścić i konserwować w taki sposób, by nie spowodować zagrożenia dla personelu konserwującego i osób postronnych. Przed rozpoczęciem demontażu należy oczyścić odkurzacz, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Pomieszczenie, w którym odkurzacz jest demontowany, musi być zaopatrzone w dobrze funkcjonującą wentylację. Podczas konserwacji należy stosować środki ochrony osobistej. Po zakończeniu konserwacji należy dokładnie oczyścić pomieszczenie, w którym dokonywano konserwacji.
Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio przeszkolona osoba powinna dokonać certyfikacji urządzenia, kontrolując np. uszkodzenia filtra, szczelność odkurzacza i sprawność funkcjonowania urządzeń nadzorujących.
W przypadku odkurzaczy klasy L, które znajdowały się w zabrudzonym otoczeniu, należy oczyścić obudowę oraz wszystkie elementy maszyny lub zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych należy poddać utylizacji wszystkie zanieczyszczone części, które nie dają się w zadowalający sposób oczyścić. Elementy te należy zapakować w nieprzepuszczalne worki i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania tego typu odpadów.

- Obudowę należy od czasu do czasu oczyścić wilgotną szmatką.

##

Zbiornik (1) należy od czasu do czasu oczyścić, używając do tego celu dostępnych w handlu (niezawierających cząstek ściernych) środków myjących, a następnie pozostawić do osuszenia.

##

Systematyczne opróżnianie zbiornika i czyszczenie filtra gwarantują optymalną moc ssania. Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności nie zwiększy się wydajność odsysania, odkurzacz należy oddać do serwisu.

### Wyjmowanie/wymiana filtra (zob. rys. G1–G2)

Uszkodzone filtry fałdowane należy natychmiast wymienić.

- Otworzyć zatrzaski (7) i zdjąć górną część odkurzacza (6).

- Obrócić uchwyt filtra (27) do oporu w kierunku i wyjąć uchwyt filtra razem z filtrem fałdowanym (28) z górnej części odkurzacza (6).

- Wyjąć zanieczyszczony/uszkodzony filtr fałdowany (28) z uchwytu filtra (27).
- Oczyścić fałdki filtra fałdowanego (28) za pomocą miękkiej szczotki.
  lub
  Wymienić uszkodzony filtr fałdowany (28).
- Założyć uchwyt filtra (27) na oczyszczony/nowy filtr fałdowany (28).

- Włożyć uchwyt filtra (27) razem z filtrem fałdowanym (28) w górną część odkurzacza i obrócić uchwyt filtra (27) do oporu w kierunku .

- Nałożyć górną część odkurzacza (6) i zamknąć zatrzaski (7).

##

Od czasu do czasu należy oczyścić pływak (29).

- Otworzyć zatrzaski (7) i zdjąć górną część odkurzacza (6).

- Wyjąć uchwyt filtra (27) razem z filtrem fałdowanym (28) z górnej części odkurzacza (6).
- Wyjąć filtr fałdowany (28) z uchwytu filtra (27).
- Wypłukać pływak (29) wodą.
- Ponownie włożyć uchwyt filtra (27) wraz z filtrem fałdowanym (28) w górną część odkurzacza (6).

- Nałożyć górną część odkurzacza (6) i zamknąć zatrzaski (7).