# Kuru emme

## Biriken tozların emilmesi

- Elektrikli süpürgeyi açmak için açma/kapama tuşuna (4) kısa süre basın.
- Elektrikli süpürgeyi kapatmak için açma/kapama tuşuna (4) tekrar basın.

## Çalışan elektrikli el aletlerinden çıkan tozun emilmesi (bkz. Resim E)

- Aletten çıkan atık hava çalışılan mekana geri veriliyorsa, yeterli bir hava değişim oranının (L) sağlanması gerekir. Bu konudaki ulusal yönetmeliklere uyun.

Bu elektrikli süpürgeye bir koruyucu kontaklı priz (3) entegre edilmiştir. Bu prize dışarıdan bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin izin verilen maksimum bağlantı gücüne dikkat edin.

- Emme adaptörünü (18) monte edin.
- Emme adaptörünü (18) elektrikli el aletinin emme rakoruna takın.

Not: Emme hortumundaki hava beslemesi düşük olan elektrikli el aletleri ile çalışırken (örneğin dekupaj testereleri, taşlama/zımparalama makineleri vb.) ters hava deliği (26) emme adaptöründe (18) açılmalıdır. Yarı otomatik filtre temizleme (SFC) sadece bu şekilde sorunsuz biçimde çalışır.
Ters hava deliği (26) üzerindeki halkayı, maksimum açıklık oluşuncaya kadar çevirin.

- Elektrikli süpürgenin başlat/durdur otomatiğini devreye almak için açma/kapama tuşuna (4) kısa bir süre basın.
- Elektrikli süpürgeyi çalıştırmak için prize (3) takılı bulunan elektrikli el aletini açın. Elektrikli süpürge otomatik olarak çalışır.
- Emme işlemini sonlandırmak için elektrikli el aletini kapatın.
  Başlat/durdur otomatiği emme hortumunda kalan tozların emilmesi için 15 saniye daha çalışır.
- Elektrikli süpürgeyi kapatmak için, açma/kapatma düğmesine (4) basın.