# وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية (انظر الصورة F)

ينبغي إدارة نظام تنظيف المرشح في فترة أقصاها عدم كفاية قدرة الشفط.

يتعلق تكرار عملية تنظيف المرشح بنوع وكمية الغبار. يتم المحافظة علی كمية الاستخراج القصوی لفترة أطول عند تطبيقها بشكل منتظم.

مع وظيفة التنظيف نصف الأوتوماتيكي للفلتر (SFC) يتم تنظيف شرائح الفلتر من الغبار المتراكم بها من خلال عكس اتجاه تيار الهواء.

في حالة اتساخ الفلتر المضلع من الخارج يظل يعمل بكفاءة. لا حاجة للتنظيف اليدوي لفلتر الطيات المسطح من خلال الطرق أو النفخ للتنظيف، بل قد يضر للفلتر.

## تفعيل وظيفة تنظيف الفلتر SFC

- قم بغلق فتحة الفوهة أو فتحة خرطوم الشفط.
- اضغط 3 مرات على مفتاح SFC (11).