# مشخصات فنی

جارو برقی تَر/خشک |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V | ‎220–240‎
توان ورودی نامی | W | 1200
فرکانس | Hz | ‎50–60‎
حجم محفظه (ناخالص/خالص) | l | 19/15
حجم خالص (مایع) | l | 11,5
حجم کیسه گرد و غبار | l | 7,5
حداکثر فشار خلاءA)
جاروبرقی | hPa | 202
توربین | hPa | 215
حداکثر دبی حجمیA)
جاروبرقی | l/s m³/s | 31,5 0,0315
توربین | l/s m³/s | 62 0,062
حداکثر توان مکش | W | 245
سطح فیلتر پلیسه دار | m² | 0,28
کلاس گرد وغبار |  | L
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
کلاس ایمنی |  | /I
نوع حفاظت جاروبرقی |  | IPX4
نوع حفاظت برای دوشاخه برق سوئیس |  | IP55

A)

  اندازه‌گیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 35 میلیمتر و طول 3 متر

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

شروع/توقف اتوماتیکA)
| ولتاژ نامی | حداکثر توان | حداقل توان
--- | --- | --- | ---
EU | ‎230 V‎ | ‎2000 W‎ | ‎100 W‎
FR | ‎230 V‎ | ‎2000 W‎ | ‎100 W‎
UK | ‎230 V‎ | ‎1700 W‎ | ‎100 W‎
CH | ‎230 V‎ | ‎1100 W‎ | ‎100 W‎
DK | ‎230 V‎ | ‎1100 W‎ | ‎100 W‎

A)

  مشخصات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده (برحسب کشور)