# Съхраняване и транспортиране (вж. фиг. I)

- Изпразнете и почистете резервоара (1). За избягване на образуване на плесен се погрижете нагънатият филтър (28) и вътрешната област на прахосмукачката да са сухи.
- Навийте захранващия кабел на държача (13).
- Пъхнете принадлежността в предвидените за това държачи: адаптера за прахоулавяне (18) в държача (12), дюзата за фуги (23) в държача (15), дюзата за груба мръсотия (22) в държача (16).
- Поставете шланга (17) около горната част на прахосмукачката в държача (14).
- При пренасяне дръжте прахосмукачката за ръкохватката (5).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещения и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.
- За фиксиране на управляващите колелца (9) натиснете надолу спирачката на управляващите колелца (10).