# Mitrā uzsūkšana

- Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus šķidrumus, piemēram, benzīnu, eļļu, spirtu vai šķīdinātāju. Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu karstus, degošus vai sprādzienbīstamus putekļus. Nedarbiniet vakuumsūcēju sprādzienbīstamās telpās. Putekļi, izgarojumi vai šķidrumi var uzliesmot vai sprāgt.

- Vakuumsūcēju nedrīkst lietot kā ūdens sūkni. Vakuumsūcējs ir paredzēts gaisa un ūdens maisījumu uzsūkšanai.

## Darbības pirms mitrās uzsūkšanas

- Atveriet aizdares (7) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6).

- Ja nepieciešams, izņemiet no vakuumsūcēja utilizēšanas maisu (20) vai putekļu maisiņu.
- Nepieciešamības gadījumā iztukšojiet tvertni (1).

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6) tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares (7).

## Šķidrumu uzsūkšana

- Ieslēdziet vakuumsūcēju.

Vakuumsūcējs ir aprīkots ar pludiņa devēju. Ja tvertne ir piepildījusies līdz maksimālajam līmenim, uzsūkšana tiek pārtraukta.

- Izslēdziet vakuumsūcēju.

- Iztukšojiet tvertni (1).

Lai novērstu pelējuma veidošanos pēc mitrās uzsūkšanas, veiciet šādas darbības.

- Noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6), izņemiet ieloču filtru (28) un ļaujiet visam labi nožūt.