# Uskladnění a přeprava (viz obrázek I)

- Vyprázdněte a vyčistěte nádobu (1). Abyste zabránili tvorbě plísně, dbejte na to, aby skládaný filtr (28) i vnitřní prostor byly vysavače suché.
- Síťový kabel naviňte na držák kabelu (13).
- Nasaďte příslušenství do určených držáků: odsávací adaptér (18) do držáku (12), štěrbinovou hubici (23) do držáku (15), hubici na hrubé nečistoty (22) do držáku (16).
- Sací hadici (17) vložte na horním díle vysavače do držáku (14).
- Vysavač přenášejte vždy jen za transportní držadlo (5).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otáčecích koleček (9) sešlápněte brzdu (10).