# Tehnilised andmed

Märg-/kuivtolmuimeja |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nimipinge | V | 220–240
Nimisisendvõimsus | W | 1200
Sagedus | Hz | 50–60
Mahuti maht (bruto/neto) | l | 19/15
Netomaht (vedelik) | l | 11,5
Tolmukoti maht | l | 7,5
Max alarõhkA)
Tolmuimeja | hPa | 202
Turbiin | hPa | 215
Max vooluhulkA)
Tolmuimeja | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbiin | l/s m³/s | 62 0,062
Max imemisvõimsus | W | 245
Voldikfiltri pindala | m² | 0,28
Tolmuklass |  | L
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 6,4
Kaitseklass |  | /I
Tolmuimeja kaitseklass |  | IPX4
Võrgupistiku Šveits kaitseklass |  | IP55

A)

  mõõdetud 3 m pikkuse Ø 35 mm imivoolikuga

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Start-/stopp-automaatika A)
| Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus
--- | --- | --- | ---
EL | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Ühendatava elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist)