# Технічне обслуговування та очищення

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.

- Під час обслуговування та очищення пилосмока вдягайте пилозахисну маску.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

При технічному обслуговуванні користувачем відсмоктувач необхідно демонтувати, очистити та виконати можливі роботи з технічного обслуговування, не наражаючи при цьому на небезпеку обслуговуючий персонал та інших осіб. Перед демонтажем пилосос треба прочистити, щоб запобігти можливим небезпекам. Приміщення, в якому демонтується пилосос, повинно добре провітрюватися. Під час технічного обслуговування вдягайте особисте захисне спорядження. Після технічного обслуговування треба прибрати місце, де здійснювалося технічне обслуговування.
Щонайменше один раз на рік необхідно, щоб виробник або вивчена особа проводили перевірку приладу на предмет збирання пилу, напр., пошкодження фільтру, щільність відсмоктувача та справність контрольного пристрою.
У відсмоктувачах класу L, що знаходилися в забрудненому середовищі, необхідно очистити зовнішню поверхню та всі деталі приладу або обробити їх герметиком. При технічному обслуговуванні та ремонтних роботах всі забруднені деталі, які не можна задовільно очистити, необхідно видалити. Такі деталі необхідно видаляти у непроникних мішечках у відповідності до чинних положень щодо усунення таких відходів.

- Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.

##

Час від часу протирайте ємність (1) звичайним, неабразивним миючим засобом і давайте їй висохнути.

##

Регулярне спорожнення ємності для пилу й очищення фільтра гарантують оптимальну потужність всмоктування. Якщо після цього потужність відсмоктування не буде відновлена, відсмоктувач треба віддати в сервісну майстерню.

### Виймання/заміна фільтра (див. мал. G1–G2)

Негайно замінюйте пошкоджені складчасті фільтри.

- Відкрийте замки (7) і зніміть кришку пилосмока (6).

- Поверніть тримач фільтра (27) до упору в напрямку обертання і вийміть тримач фільтра разом зі складчастим фільтром (28) з кришки пилосмока (6).

- Вийміть забруднений/пошкоджений складчастий фільтр (28) з тримача фільтра (27).
- Очистіть пластинки складчастого фільтра (28) м’якою щіточкою.
  або
  Замініть пошкоджений складчастий фільтр (28).
- Надіньте тримач фільтра (27) на очищений/новий складчастий фільтр (28).

- Вставте тримач фільтра (27) разом зі складчастим фільтром (28) у кришку пилосмока і поверніть тримач фільтра (27) до упору в напрямку обертання .

- Надіньте кришку пилосмока (6) і закрийте замки (7).

##

Періодично очищуйте поплавець (29).

- Відкрийте замки (7) і зніміть кришку пилосмока (6).

- Вийміть тримач фільтра (27) разом зі складчастим фільтром (28) з кришки пилосмока (6).
- Вийміть складчастий фільтр (28) з тримача фільтра (27).
- Промийте поплавець (29) водою.
- Знову встановіть тримач фільтра (27) зі складчастим фільтром (28) у кришку пилосмока (6).

- Надіньте кришку пилосмока (6) і закрийте замки (7).