# 보관 및 운반(그림 I 참조)

- 용기 (1) 를 비우고 청소하십시오. 곰팡기가 생기지 않도록 주름 필터 (28) 및 청소기의 내부 영역을 건조한 상태로 유지하십시오.
- 전원 케이블을 케이블 홀더 (13) 에 감으십시오.
- 액세서리를 해당 홀더 위치에 끼우십시오: 공구 연동 어댑터 (18) 를 홀더 (12) 에, 틈새 노즐 (23) 을 홀더 (15) 에, 큰 입자 오염물 노즐 (22) 을 홀더 (16) 에 끼우십시오.
- 흡입 호스 (17) 를 청소기 뚜껑 둘레에 놓고 홀더 (14) 에 거십시오.
- 운반용 손잡이 (5) 를 사용하여 청소기를 운반하십시오.
- 건조한 공간에 청소기를 보관하고 함부로 사용하는 일이 없도록 조치하십시오.
- 바퀴 (9) 를 고정하려면 바퀴 브레이크 (10) 를 아래로 밟으십시오.