# Betrieb

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Achten Sie beim Betrieb des Saugers darauf, dass die Lenkrollen (9) mit den Lenkrollenbremsen (10) blockiert sind, um den Sauger vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu schützen. Testen Sie Laufräder (8) und Lenkrollen (9) vor dem Betrieb mit dem jeweiligen Untergrund auf ihre Funktion.

Inbetriebnahme
Trockensaugen
Nasssaugen
Halbautomatische Filterreinigung