# Tekniset tiedot

Märkä-kuivaimuri |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V | 220–240
Nimellinen ottoteho | W | 1 200
Taajuus | Hz | 50–60
Säiliön tilavuus ‌(brutto/netto) | l | 19/15
Nettotilavuus (neste) | l | 11,5
Pölypussin tilavuus | l | 7,5
Maks. alipaineA)
Imuri | hPa | 202
Turbiini | hPa | 215
Maks. virtausA)
Imuri | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbiini | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. imuteho | W | 245
Laskossuodattimen pinta-ala | m² | 0,28
Pölyluokka |  | L
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 6,4
Suojausluokka |  | /I
Imurin suojausluokka |  | IPX4
Verkkovirtapistokkeen suojausluokka Sveitsissä |  | IP55

A)

  mitattu halkaisijaltaan Ø 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imuletkulla

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Käynnistys-/pysäytysautomatiikkaA)
| Nimellinen jännite | Maksimiteho | Minimiteho
--- | --- | --- | ---
EE | 230 V | 2 000 W | 100 W
FR | 230 V | 2 000 W | 100 W
UK | 230 V | 1 700 W | 100 W
CH | 230 V | 1 100 W | 100 W
DK | 230 V | 1 100 W | 100 W

A)

  Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho (maakohtainen)