# Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa emisijas vērtības noteiktas atbilstoši EN 60335-2-69.

Pēc A raksturlīknes izsvērtā vakuumsūcēja radītā trokšņa skaņas spiediena līmeņa tipiskā vērtība ir 72 dB(A). Mērījuma nenoteiktība K = 2 dB. Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt norādītās vērtības. Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.