# Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо засмукване |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V | 220–240
Номинална консумирана мощност | W | 1200
Честота | Hz | 50–60
Обем на контейнера (бруто/нето) | l | 19/15
Нетен обем (течност) | l | 11,5
Обем на прахоуловителната торба | l | 7,5
Макс. вакуумA)
Прахосмукачка | hPa | 202
Турбина | hPa | 215
Макс. обемен потокA)
Прахосмукачка | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Турбина | l/s m³/s | 62 0,062
Макс. смукателна мощност | W | 245
Площ на нагънатия филтър | m² | 0,28
Прахов клас |  | L
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Клас на защита |  | /I
Вид на защита прахосмукачка |  | IPX4
Вид на защита щепсел Швейцария |  | IP55

A)

  измерено с шланг на прахосмукачката Ø 35 mm и 3 m дължина

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

Автоматичен старт/спиранеA)
| Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност
--- | --- | --- | ---
EC | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)