# Сору керек-жарақтарын орнату (A суретін қараңыз)

Сорғыш шлангы (17) қысқыш жүйесімен жабдықталған, сору керек-жарақтарын (сорғыш адаптер (18), қисайған қондырма (19)) қосуға болады.

## Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Қисайған қондырма (19) сорғыш шлангіге (17) сорғыш шлангінің екі батырмасы (24) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Содан кейін қажетті сору керек-жарақтарын (ірі қоқыс қондырмасы, тесік қондырма, сору құбыры және т.б.) қисайған қондырмаға (19) енгізіңіз.
- Бөлшектеу үшін батырмаларды (24) ішке басып, құрамдас бөліктерін ажыратыңыз.

## Сору адаптерін орнату

- Сору адаптерін (18) сору шлангына (17) сору шлангының екі басу түймешесі (24) дыбыспен тірелгенше салыңыз.
- Шешу үшін басу түймешелерін (24) ішіне басып бөліктерін ажыратыңыз.