# Tørrsuging

## Oppsuging av støv som har satt seg fast

- For å slå på støvsugeren trykker du kort på av/på-knappen (4).
- For å slå av støvsugeren trykker du på av/på-knappen (4) igjen.

## Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde E)

- Luftutskiftingshastigheten (L) i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

En jordet stikkontakt (3) er integrert i støvsugeren. Denne kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

- Monter støvsugeradapteren (18).
- Sett støvsugeradapteren (18) i sugestussen til elektroverktøyet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og slipemaskiner) må falskluftåpningen (26) til støvsugeradapteren (18) åpnes. Dette er nødvendig for at den halvautomatiske filterrengjøringen (SFC) skal fungere uten problemer.
Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen (26) til maksimal åpning.

- For å bruke start/stopp-automatikken til støvsugeren trykker du kort på av/på-knappen (4).
- For å bruke støvsugeren slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (3). Støvstøvsugeren starter automatisk.
- Slå av elektroverktøyet for å avslutte sugingen.
  Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken varer i opptil 15 sekunder, slik at støvet som er igjen i sugeslangen suges ut.
- For å slå av støvsugeren trykker du på av/på-knappen (4).