# Φύλαξη και μεταφορά (βλέπε εικόνα I)

- Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο (1). Για την αποφυγή της δημιουργίας μούχλας φροντίζετε να είναι στεγνά το πτυχωτό φίλτρο (28) και η εσωτερική περιοχή του απορροφητήρα.
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα καλωδίου (13).
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στα προβλεπόμενα γι’ αυτό στηρίγματα: Προσαρμογέας αναρρόφησης (18) στο στήριγμα (12), ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (23) στο στήριγμα (15), ακροφύσιο χοντρής ρύπανσης (22) στο στήριγμα (16).
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (17) γύρω από το επάνω μέρος του απορροφητήρα στο στήριγμα (14).
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα από τη λαβή μεταφοράς (5).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.
- Για την ακινητοποίηση των ρολών οδήγησης (9) πατήστε κάτω το φρένο των ρολών οδήγησης (10).