# Uzglabāšana un transportēšana (skatīt attēlu I)

- Iztukšojiet un iztīriet tvertni (1). Lai novērstu pelējuma veidošanos, gādājiet, ka ieloču filtrs (28) un vakuumsūcēja iekšpuse ir sausas.
- Uztiniet elektrokabeli uz kabeļa turētāja (13).
- Ievietojiet piederumus tiem paredzētajos turētājos: nosūkšanas adapteru (18) turētājā (12), šuvju sprauslu (23) turētājā (15), rupjo netīrumu sprauslu (22) turētājā (16).
- Ievietojiet uzsūkšanas šļūteni (17) turētājā (14), apvijot to ap vakuumsūcēja augšējo daļu.
- Pārnesiet vakuumsūcēju aiz roktura (5).
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret nepilnvarotu lietošanu.
- Lai nostiprinātu pagriežamos ritenīšus (9), ar kāju nospiediet pagriežamo ritenīšu bremzi (10).