# Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

- При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

При техобслуживании пользователем пылесос необходимо разобрать, очистить и провести работы по техобслуживанию, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других людей. Перед разборкой необходимо очистить пылесос, чтобы предотвратить возможные опасности. Помещение, в котором проводится разборка пылесоса, должно хорошо проветриваться. При проведении работ по техобслуживанию носите индивидуальные средства защиты. После проведения работ по техобслуживанию необходимо убрать место, где проводилось техобслуживание.
Минимум один раз в год необходимо, чтобы производитель или проинструктированный специалист проводили проверку электроинструмента на предмет качества собирания пыли, напр., повреждения фильтра, герметичность пылесоса и исправность контрольного устройства.
В пылесосах класса L, находившихся в загрязненной среде, необходимо очищать внешнюю поверхность, а также все детали электроинструмента или обрабатывать их герметиком. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные детали, которые нельзя надлежащим образом очистить, подлежат утилизации. Такие детали необходимо утилизировать в непроницаемых мешочках в соответствии с действующими положениями по утилизации таких отходов.

- Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.

##

Время от времени протирайте контейнер (1) обычным, неабразивным моющим средством и давайте ему высохнуть.

##

Регулярное опорожнение контейнера для пыли и очистка фильтра гарантируют оптимальную мощность всасывания. Если после этого производительность всасывания не повысится, то пылесос следует сдать в сервисную мастерскую.

### Извлечение/смена фильтра (см. рис. G1–G2)

Поврежденный плоский складчатый фильтр подлежит немедленной замене.

- Откройте замки (7) и снимите крышку пылесоса (6).

- Поверните держатель фильтра (27) до упора в направлении вращения и извлеките держатель фильтра вместе со складчатым фильтром (28) из крышки пылесоса (6).

- Извлеките загрязнившийся/поврежденный складчатый фильтр (28) из держателя фильтра (27).
- Очистите пластинки складчатого фильтра (28) мягкой щеткой.
  или
  Замените поврежденный складчатый фильтр (28).
- Вставьте держатель фильтра (27) в очищенный/новый складчатый фильтр (28).

- Вставьте держатель фильтра (27) вместе со складчатым фильтром (28) в крышку пылесоса и поверните держатель фильтра (27) до упора в направлении вращения .

- Наденьте крышку пылесоса (6) и закройте замки (7).

##

Регулярно очищайте поплавок (29).

- Откройте замки (7) и снимите крышку пылесоса (6).

- Извлеките держатель фильтра (27) вместе со складчатым фильтром (28) из крышки пылесоса (6).
- Снимите складчатый фильтр (28) с держателя фильтра (27).
- Промойте поплавок (29) водой.
- Вставьте держатель фильтра (27) со складчатым фильтром (28) обратно в крышку пылесоса (6).

- Наденьте крышку пылесоса (6) и закройте замки (7).