# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة | GAS 20 L SFC
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200
التردد | هرتز | 50–60‏
سعة الوعاء (الإجمالية/الصافية) | لتر | 19/15
السعة الصافية (السائل) | لتر | 11,5
سعة كيس الغبار | لتر | 7,5
أقصى ضغط تفريغA)
الشافطة | هيكتوباسكال | 202
التوربين | هيكتوباسكال | 215
أقصى تدفق حجميA)
الشافطة | لتر/ث متر³/ثانية | 31,5 0,0315
التوربين | لتر/ث متر³/ثانية | 62 0,062
أقصى قدرة شفط | واط | 245
مساحة فلتر الطيات | متر² | 0,28
فئة الغبار |  | L
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014‏ | كجم | 6,4
فئة الحماية |  | /I‏
نوع حماية الشافطة |  | IPX4
نوع حماية القابس الكهربائي السويسري |  | IP55

A)

  يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 35 مم وبطول 3 م

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

آلية التشغيل/الإيقافA)
| الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة
--- | --- | --- | ---
الاتحاد الأوروبي | 230 فلط | 2000 واط | 100 واط
فرنسا | 230 فلط | 2000 واط | 100 واط
المملكة المتحدة | 230 فلط | 1700 واط | 100 واط
سويسرا | 230 فلط | 1100 واط | 100 واط
الدنمارك | 230 فلط | 1100 واط | 100 واط

A)

  مواصفات الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة (حسب البلد)