# Усунення несправностей

- У разі несправності (напр., переломлення фільтра) пилосмок треба негайно вимкнути. Перед повторним вмиканням треба усунути несправність.

Проблема | Усунення
--- | ---
Відсмоктувальна турбіна не запускається. | Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку та поплавець (29).
Короткочасно натисніть вимикач (4) або увімкніть електроінструмент, підключений до розетки (3).
Відсмоктувальна турбіна вимикається. | Спорожніть контейнер (1).
Після спорожнення контейнера відсмоктувальна турбіна не вмикається. | Вимкніть пилосмок зачекайте 5 секунд, через 5 секунд знов увімкніть його.
Очистіть поплавець (29).
Зменшується потужність всмоктування. | Видаліть засмічення зі всмоктувальної насадки, всмоктувальної труби (21), відсмоктувального шланга (17) або складчастого фільтра (28).
Замініть пакет для сміття (20) або мішок для пилу.
Правильно встановіть кришку пилосмока (6) і закрийте замки (7).
Замініть складчастий фільтр (28).
Під час відсмоктування з пилосмока розлітається пил | Перевірте правильність встановлення складчастого фільтра (28).
Замініть складчастий фільтр (28).
Автоматичне вимкнення (вологе відсмоктування) не спрацьовує. | Очистіть поплавець (29).
У разі рідин, що не проводять електрику, або при утворенні піни автоматичне вимикання не працює. Постійно перевіряйте рівень заповнення.