# Tekniska data

Våt‑/torrdammsugare |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Märkspänning | V | 220–240
Nominell ingångseffekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Behållarvolym (brutto/netto) | l | 19/15
Nettovolym (vätska) | l | 11,5
Volym dammpåse | l | 7,5
Max. undertryckA)
Dammsugare | hPa | 202
Turbin | hPa | 215
Max. volymströmA)
Dammsugare | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbin | l/s m³/s | 62 0,062
Max. dammsugningseffekt | W | 245
Yta veckfilter | m² | 0,28
Dammklass |  | L
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Skyddsklass |  | /I
Skyddsklass, sugare |  | IPX4
Skyddsklass kontakt Schweiz |  | IP55

A)

  uppmätt med en sugslang Ø 35 mm och 3 m längd

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatikA)
| Märkspänning | Maximal effekt | Minimal effekt
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)