# Aspirar em molhado

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

- O aspirador não pode ser operado como bomba de água. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.

## Passo de trabalho antes de aspirar líquidos

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Se necessário, usar o saco descartável (20) ou o saco do pó.
- Se necessário, esvazie o depósito (1).

- Coloque a parte superior do filtro (6) e feche os fechos (7).

## Aspirar líquidos

- Ligue o aspirador.

O aspirador está equipado com um flutuador. Se for atingida a altura de enchimento máxima, a aspiração para.

- Desligue o aspirador.

- Esvazie o depósito (1).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire a parte superior do aspirador (6), retire o filtro com pregas (28) e deixe secar tudo muito bem.