# Verhelpen van storingen

- Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Vóór hernieuwde ingebruikname moet de storing verholpen worden.

Probleem | Verhelpen
--- | ---
Zuigturbine start niet. | Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vlotter (29).
Druk kort op de aan/uit-toets (4) of schakel het op het stopcontact aangesloten elektrische gereedschap (3) in.
Zuigturbine schakelt uit. | Maak het reservoir (1) leeg.
Zuigturbine start niet meer na het leegmaken van het reservoir. | Schakel de zuiger uit en wacht 5 seconden, schakel deze na 5 seconden weer in.
Maak de vlotter (29) schoon.
Zuigkracht wordt minder. | Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis (21), zuigslang (17) of harmonicafilter (28).
Vervang afvalzak (20) of stofzak.
Breng het bovenstuk van de zuiger (6) correct aan en sluit de sluitingen (7).
Vervang de harmonicafilter (28).
Stoflekkage bij het zuigen | Controleer de correcte inbouw van de harmonicafilter (28).
Vervang de harmonicafilter (28).
Automatische uitschakeling (nat zuigen) spreekt niet aan. | Maak de vlotter (29) schoon.
Bij elektrisch niet geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming werkt de automatische uitschakeling niet. Controleer voortdurend het vulniveau.