# Az üzemzavarok elhárítása

- Ha egy üzemzavar (például szűrőtörés) lép fel, a porszívót azonnal ki kell kapcsolni. Az ismételt üzembevétel előtt az üzemzavart meg kell szüntetni.

Probléma | Hibaelhárítás
--- | ---
A szívóturbina nem indul el. | Ellenőrizze a hálózati kábelt, a csatlakozó dugót, a biztosítékot, a csatlakozó aljzatot és a (29) úszótestet.
Nyomja be röviden a (4) be-/kikapcsoló gombot, illetve kapcsolja be a (3) dugaszoló aljzathoz csatlakoztatott elektromos késziszerszámot.
A szívóturbina kikapcsol. | Ürítse ki a (1) tartályt.
A szívóturbina a tartály kiürítése után nem indul el. | Kapcsolja ki a porszívót, várjon 5 másodpercet, majd az 5 másodperc elteltével ismét kapcsolja be a porszívót.
Tisztítsa meg a (29) úszótestet.
A szívóerő csökken. | Szűntesse meg a szívófejben, a (21) szívócsőben, a (17) elszívótömlőben vagy a (28) redős szűrőben fellépett dugulást.
Cserélje ki a (20) poreltávolító zsákot vagy a porzsákot.
Tegye fel helyesen a porszívó (6) felső részét és zárja le a (7) lezáró kapcsokat.
Cserélje ki a (28) redős szűrőt.
Az elszívás során por lép ki | Ellenőrizze a (28) redős szűrő helyes beépítését.
Cserélje ki a (28) redős szűrőt.
A kikapcsoló automatika (nedves elszívás) nem reagál. | Tisztítsa meg a (29) úszótestet.
Az elektromosan nem vezető folyadékok vagy habképződés esetén a kikapcsoló automatika nem működik. Folyamatosan ellenőrizze a töltési szintet.