# Naudojimas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

Veikiant siurbliui, kad apsaugotumėte jį nuo netikėto pajudėjimo atkreipkite dėmesį į tai, kad vairuojamųjų ratukų stabdžiais (10) būtų užblokuoti siurblio vairuojamieji ratukai (9). Prieš įjungdami, ant atitinkamo pagrindo patikrinkite, kaip veikia varantieji ratai (8) ir vairuojamieji ratukai (9).

Paruošimas naudoti
Sausų dulkių siurbimas
Skysčių siurbimas
Pusiau automatinė filtro valymo sistema