# Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding A)

De zuigslang (17) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (18), gebogen zuigmond (19)) kunnen worden aangesloten.

## Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (19) op de zuigslang (17) tot de beide drukknoppen (24) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (zuigmond voor grof vuil, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebogen zuigmond (19).
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (24) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

## Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (18) op de zuigslang (17) tot de beide drukknoppen (24) van de zuigslang hoorbaar vergrendelen.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (24) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.