# Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Anma gerilimi | V | 220–240
Giriş gücü | W | 1200
Frekans | Hz | 50–60
Hazne hacmi (brüt/net) | l | 19/15
Net hacim (sıvı) | l | 11,5
Toz torbası hacmi | l | 7,5
Maks. alçak basınçA)
Elektrikli süpürge | hPa | 202
Türbin | hPa | 215
Maks. hacimsel akışA)
Elektrikli süpürge | l/sn m³/sn | 31,5 0,0315
Türbin | l/sn m³/sn | 62 0,062
Maks. emme performansı | W | 245
Yassı katlanabilir filtre | m² | 0,28
Toz sınıfı |  | L
Ağırlığı EPTA‑Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 6,4
Koruma sınıfı |  | /I
Elektrikli süpürge koruma türü |  | IPX4
İsviçre elektrik fişi için koruma derecesi |  | IP55

A)

  Ø 35 mm ve uzunluğu 3 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Başlat/durdur otomatiğiA)
| Anma gerilimi | Maksimum güç | Minimum güç
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler (ülkelere özgü)