# Kuivaimurointi

## Kertyneen pölyn imurointi

- Käynnistä imuri painamalla lyhyesti käynnistyspainiketta (4).
- Sammuta imuri painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (4).

## Suora imurointi sähkötyökalulta (katso kuva E)

- Huoneessa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto (L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia maakohtaisia määräyksiä.

Imuri on varustettu turvapistorasialla (3). Siihen voit liittää ulkoisen sähkötyökalun. Muista huomioida imuriin kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.

- Asenna imuadapteri (18).
- Kytke imuadapteri (18) sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.

Huomautus: imuadapterin (18) lisäilma-aukko (26) täytyy avata, jos käytettävät sähkötyökalut syöttävät heikosti ilmaa imuletkuun (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.). Vain siten puoliautomaattinen suodatinpuhdistus (SFC) voi toimia moitteettomasti.
Käännä sitä varten lisäilma-aukon (26) päällä olevaa rengasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

- Aktivoi imurin käynnistys-/pysäytysautomatiikka painamalla lyhyesti käynnistyspainiketta (4).
- Käynnistä imuri kytkemällä pistorasiaan (3) liitetty sähkötyökalu päälle. Imuri käynnistyy automaattisesti.
- Imurointi loppuu, kun sammutat sähkötyökalun.
  Käynnistys-/pysäytysautomatiikan jälkikäynti toimii maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyä imuletkussa olevan pölyn pois.
- Kun haluat kytkeä imurin pois päältä, paina käynnistyspainiketta (4).