# البيانات الفنية

جلاخة مستقيمة |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JB5 4..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات الاسميA) | دقيقة-1 | 24000
قطر الظرف الطوقي الأقصی | مم | 8
سطح تركيز المفتاح علی
صامولة الشد | مم | 19
محور دوران الجلاخة | مم | 19
قطر أقراص الجلخ الأقصی | مم | 50
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 1,5–2,3‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | ‎0 ... +35
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | ‎–20 ... +50
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  عدد اللفات المقدر للدوران اللاحملي وفقًا للمواصفة EN 60745 لاختيار أداة التجليخ المناسبة. يكون عدد اللفات الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة <0 °م

البيانات الفنية المحتسبة مع المركم ProCORE18V 8.0Ah.