# Dados técnicos

Retificadora direita |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Tensão nominal | V= | 18
Rotações ‌nominaisA) | r.p.m. | 24000
Diâmetro máx. da pinça de aperto | mm | 8
Face da chave na
Porca de aperto | mm | 19
Veio de retificação | mm | 19
Diâmetro máx. do rebolo | mm | 50
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Número de rotações em vazio nominal de acordo com EN 60745 para seleção das ferramentas de lixar adequadas. O número de rotações efetivo é menor por motivos de segurança.

B)

  Dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Dados técnicos apurados com bateria ProCORE18V 8.0Ah.