# Tekniske data

Rettsliper |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominell spenning | V= | 18
Nominelt turtallA) | o/min | 24000
Maks. spennhylsediameter | mm | 8
Nøkkelflate på
Spennmutter | mm | 19
Slipespindel | mm | 19
Maks. slipeskivediameter | mm | 50
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN 60745 for valg av egnede slipeverktøy. Det faktiske turtallet er av sikkerhetsgrunner lavere.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Tekniske data fastsatt med batteri ProCORE18V 8.0Ah.