# Tehnički podaci

Ravna brusilica |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 24000
Maks. promjer steznih kliješta | mm | 8
Površina ključa na
stezna matica | mm | 19
brusno vreteno | mm | 19
Maks. promjer brusnog tijela | mm | 50
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN 60745 za odabir prikladnih brusnih alata. Stvarni broj okretaja je manji iz sigurnosnih razloga.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Tehnički podaci su određeni s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.