# Dati tecnici

Smerigliatrice assiale |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri nominaleA) | giri/min | 24000
Diametro max. della pinza di serraggio | mm | 8
Intaglio per chiave sul
Dado di serraggio | mm | 19
Mandrino portamola | mm | 19
Diametro mola max. | mm | 50
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN 60745 per la selezione dell’utensile di levigatura idoneo. Per motivi di sicurezza, il numero di giri effettivo è più basso.

B)

  In funzione della batteria utilizzata

C)

  Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C.

Dati tecnici rilevati con batteria ProCORE18V 8.0Ah.