# 제품 사양

스트레이트 그라인더 |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JB5 4..‎
정격 전압 | V= | 18
정격 속도A) | min-1 | 24000
최대 콜렛 직경 | mm | 8
클램핑 너트의
스패너 면 | mm | 19
연삭 스핀들 | mm | 19
연마석 직경, 최대 | mm | 50
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 1.5–2.3
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  EN 60745에 따라 적합한 연마공구를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 회전속도는 안정상의 이유로 더 낮습니다.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 <0 °C일 때 출력 제한

제품 사양은 배터리 ProCORE18V 8.0Ah 사용 시 측정된 결과입니다.