# Технические данные

Прямая шлифмашина |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 24000
Макс. диаметр зажимной цанги | мм | 8
Лыски под ключ на
Прижимная гайка | мм | 19
Шлифовальный шпиндель | мм | 19
Макс. диаметр абразивного инструмента | мм | 50
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 1,5–2,3
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода для подбора подходящего шлифовального инструмента согласно EN 60745. По соображениям безопасности фактическое число оборотов ниже.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Технические данные получены при использовании аккумулятора ProCORE18V 8.0Ah.