# Tehniskie dati

Taisnā slīpmašīna |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālais apgriezienu skaitsA) | min-1 | 24 000
Maks. spīļaptveres diametrs | mm | 8
Noturplaknes
Piespiedējuzgrieznis | mm | 19
Slīpēšanas darbvārpsta | mm | 19
Maks. slīpēšanas darbinstrumenta diametrs | mm | 50
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Aprēķinātais tukšgaitas apgriezienu skaits atbilstoši EN 60745, lai izvēlētos piemērotu slīpēšanas darbinstrumentu. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ ir mazāks.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Tehniskie dati ir noteikti ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.