# Tehnički podaci

Ravna brusilica |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominalni napon | V= | 18
Nominalni broj obrtajaA) | min–1 | 24000
Maks. presek steznih klešta | mm | 8
Površina ključa na
steznoj navrtki | mm | 19
brusnom vretenu | mm | 19
Maks. presek brusnog alata | mm | 50
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN 60745 za izbor odgovarajućeg brusnog alata. Stvarni broj obrtaja je iz sigurnosnih razloga manji.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama <0 °C.

Tehnički podaci određeni sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.