# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ευθύς λειαντήρας |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min-1 | 24.000
Μέγ. διάμετρος σφιγκτήρα | mm | 8
Επιφάνεια εφαρμογής του κλειδιού
Παξιμάδι σύσφιγξης | mm | 19
Άξονας λείανσης | mm | 19
Μέγ. διάμετρος λειαντικού σώματος | mm | 50
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων λείανσης. Ο πραγματικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Τα τεχνικά στοιχεία εξακριβώθηκαν με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.