# Techniniai duomenys

Tiesinis šlifuoklis |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Nominalus sūkių skaičiusA) | min-1 | 24000
Maks. suspaudžiamosios įvorės skersmuo | mm | 8
Briaunos raktui uždėti ant
Prispaudžiamoji veržlė | mm | 19
Šlifavimo suklys | mm | 19
Maks. šlifavimo įrankio skersmuo | mm | 50
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 1,5–2,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuotas tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN 60745 tinkamam šlifavimo įrankiui parinkti. Faktinis sūkių skaičius dėl saugumo yra mažesnis.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Techniniai duomenys, nustatyti su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.