# Technische Daten

Geradschleifer |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nennspannung | V= | 18
NenndrehzahlA) | min-1 | 24000
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8
Schlüsselfläche an der
Spannmutter | mm | 19
Schleifspindel | mm | 19
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 50
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl entsprechend EN 60745 zur Auswahl passender Schleifwerkzeuge. Die tatsächliche Drehzahl ist aus Sicherheitsgründen niedriger.

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Technische Daten ermittelt mit Akku ProCORE18V 8.0Ah.