# Tehnični podatki

Premi brusilnik |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 24000
Najv. premer vpenjalne puše | mm | 8
Naležna ploskev za ključ na
zatezni matici | mm | 19
brusilnem vretenu | mm | 19
Najv. premer brusilnega telesa | mm | 50
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno število vrtljajev v prostem teku v skladu s standardom EN 60745 je podano za izbiro primernih brusilnih nastavkov. Dejansko število vrtljajev je zaradi varnostnih razlogov nižje.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Tehnični podatki temeljijo na podatkih, pridobljenih pri uporabi z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.