# Технички податоци

Рамна брусилка |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Номинален напон | V= | 18
Номинален број на вртежиA) | min–1 | 24000
Макс. дијаметар на затезната чаура | mm | 8
Површина на клучот на
затезна навртка | mm | 19
брусно вретено | mm | 19
Макс. дијаметар на брусното тело | mm | 50
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,3
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN 60745 за избирање соодветни алати за брусење. Фактичкиот број на вртежи е понизок од безбедносни причини.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  Ограничена јачина при температури <0 °C.

Технички податоци одредени со батерија ProCORE18V 8.0Ah.