# Technické údaje

Přímá bruska |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovité otáčkyA) | ot/min | 24 000
Max. průměr upínací kleštiny | mm | 8
Plocha pro klíč na
upínací matici | mm | 19
brusném vřetenu | mm | 19
Max. průměr brusného tělesa | mm | 50
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Jmenovité otáčky naprázdno podle EN 60745 pro výběr vhodných brusných nástrojů. Skutečné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů nižší.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Technické údaje zjištěné s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.