# Caractéristiques techniques

Meuleuse droite |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Tension nominale | V= | 18
Régime ‌nominalA) | tr/min | 24 000
Diamètre maxi pince de serrage | mm | 8
Méplat sur
Écrou de serrage | mm | 19
Broche d’entraînement | mm | 19
Diamètre maxi de l’accessoire de meulage | mm | 50
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Régime à vide nominal selon EN 60745 pour la sélection des accessoires de meulage adaptés. Le régime réel est inférieur pour des raisons de sécurité.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures <0 °C

Caractéristiques techniques avec accu ProCORE18V 8.0Ah.